**Основные понятия и определения.**

**Благоустройство жилищного фонда**

Жилищный фонд может быть оборудован:

- **водопроводом**, если внутри дома имеется распределительная сеть

водопровода, в которую вода поступает централизованно из водопровода или

артезианской скважины;

**- водоотведением** (канализацией), если внутри имеется канализацион-ное устройство для стока хозяйственно-фекальных вод в уличную канализа-ционную сеть или поглощающие колодцы, местный отстойник. Жилищный фонд не оборудованный водопроводом, не может быть оборудован канали-зацией. При этом площадь, оборудованная канализацией не должна превышать площади, оборудованной водопроводом;

**- отоплением** отоплением независимо от источника поступления тепла: от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), промышленной котельной, квартальной, групповой, местной котельной, газовых водонагревателей (АГВ), индивидуального котла заводского изготовления или котла, вмонтированного в отопительную печь или другими источниками тепла за исключением печного отопления;

- **газом** как сетевым (природным), так и сжиженным, включая газовые

баллоны, при наличии установленной напольной газовой плиты или встраиваемой газовой варочной панели, а также централизованно к системам газоснабжения;

- **горячим водоснабжением** от специальных водопроводов, подающих в жилые помещения горячую воду для бытовых нужд проживающих,

централизованно или от местных водонагревателей (нагрев воды может

производиться местной котельной, АГВ, индивидуальным котлом заводского

изготовления или котлом, вмонтированным в отопительную печь, газовой

(дровяной) колонкой, электробойлером и другим водонагревательным

оборудованием);

- ваннами (душем) независимо от способа поступления горячей воды

(система горячего водоснабжения) централизованного либо оборудованного

местными водонагревателями; площадь, оборудованная ваннами, но не имеющая канализации, не считается оборудованной данным видом;

- **напольными электроплитами** при наличии установленной напольной электрической плиты или встраиваемой электрической варочной панели.

Жилищный фонд признается благоустроенным, если общая площадь жилых помещений оборудована одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом (сетевым или сжиженным) или электрическими плитами, включая встраиваемые электрические варочные панели.

Жилищный фонд считается оборудованным тем или иным видом

благоустройства и в тех случаях, когда тот или иной вид благоустройства

бездействует, например из-за ремонта.