**Основные понятия и определения.**

**Работа водопровода и отдельных водопроводных сетей**

**Централизованная система водоснабжения** − комплекс инженерных сооружений населенных пунктов, предназначенный для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды.

**Водопроводная сеть** − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

**Водовод** − трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения) до первых уличных распределительных сетей.

**Уличная водопроводная сеть** − сеть трубопроводов, уложенных вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и так далее.

**Внутриквартальная сеть** − сеть трубопроводов, уложенных вдоль внутриквартальных проездов.

**Внутридворовая сеть** − сеть трубопроводов, уложенных на территории домовладений для их присоединения к внутриквартальной и уличной водопроводной сети.

**Замена сетей** заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа.

**Авария в системе водоснабжения населения питьевой водой** − полное или частичное прекращение водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома продолжительностью более 8 часов